**附件2**

项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 吊风扇拆除 | 高度4.8米 | 8 | 台 |
| 2 | 灯管拆除 | 高度1.2米 | 14 | 套 |
| 3 | 抹灰层拆除 | 铲除立面脱落灰层 | 180.00 | ㎡ |
| 4 | 防静电地板 | 全钢防静电地板；规格型号:600mmx600mmx35mm； | 88.00 | ㎡ |
| 5 | 踢脚线 | 600mm×120mm,灰色仿古耐磨瓷砖 | 4.20 | ㎡ |
| 6 | 铝扣板吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨骨架，主龙骨中距800,次龙骨中距600；规格，材料：600\*600\*0.8mm白色铝板 | 88.00 | ㎡ |
| 7 | 刮腻子 | 进口腻子粉；内墙刮腻子遍数:两遍 | 150.62 | ㎡ |
| 8 | 乳胶漆 | 进口涂料、喷刷遍数:白色乳胶漆喷刷三遍 | 150.62 | ㎡ |
| 9 | 幕布盒 | 长3米，宽20厘米，深20厘米，用厚18mm大芯板（足厘）做框架，面封厚6MM埃特板，现场制作 | 3.00 | m |
| 10 | 窗帘盒 | 长10.8米，宽25厘米，深30厘米，用厚18mm大芯板（足厘）做框架，面封厚6MM埃特板，现场制作 | 10.80 | m |
| 11 | 窗帘 | 含窗帘布及电动窗帘装置制作、安装 | 10.55 | m |
| 12 | 窗帘电机 | 电压范围：12 -24VDC 频 率：2400PPS行 程：15-25DM时 间：0.2-1.5S噪 音：稳定后低于42db，带遥控器。 | 4 | 台 |
| 13 | 窗帘轨道 | 长2.5米，直径：7CM,材质：铝合金； | 10.00 | m |
| 14 | 满堂脚手架 | 支架轴向力：＞20KN，荷载20KN。支架高度可调节，承载力大，标配螺丝。 | 88.00 | ㎡ |
| 15 | PVC25管 | 配管-PVC25管 | 495.64 | m |
| 16 | 管内穿线 | 照明线路 铜芯2.5mm2；型号:BV-2.5mm2 | 754.02 | m |
| 17 | 管内穿线 | 照明线路 铜芯-4.0mm2；型号:BV-4.0mm2 | 884.70 | m |
| 18 | 铜芯电线 | BV-25mm2铜芯电线 | 180.00 | m |
| 19 | 镀锌桥架 | 150mm×200mm 厚1.5mm；含三通、弯头等配件 | 38.00 | m |
| 20 | 开关 | 单控三联照明开关；安装方式:距地1.3m暗装 | 4 | 套 |
| 21 | 地面插座 | 250V10A 材质：全铜 | 32 | 套 |
| 22 | 五孔插座 | 材质：全铜，暗装 ，五孔地插、10A | 5 | 套 |
| 23 | LED 灯盘 | LED 65W灯盘；名称:LED吸顶灯；型号:600\*600；规格:功率36W，色温4000K-4500K； | 12 | 套 |
| 24 | 应急照明灯 | 自带蓄电池应急照明灯 2\*3W；含接线盒；蓄电池作备用电源,应急时间≥60min | 2 | 套 |
| 25 | 机柜 | 1000mm×600mm×1200mm 加厚 豪华型 | 1 | 台 |
| 26 | 双绞线 | 千兆六类0.5无氧铜非屏蔽四对双绞线 | 1200.00 | m |
| 27 | 光纤 | 室内多模光纤 8芯 | 315.00 | m |
| 28 | 收发器 | 收发器 40公里 多模 双纤 | 4 | 套 |
| 29 | 终端盒 | 4口终端合 | 4 | 个 |
| 30 | 跳线 | 长5米 FC/FC | 16 | 条 |
| 31 | 布放尾纤 | 长3米 FC/FC | 16 | 根 |
| 32 | 熔纤 | 室内多模光纤 4芯 | 16 | 芯 |
| 33 | 音响线 | 纯铜线2\*2mm2 | 60.00 | m |
| 34 | HDMI线 | 长25米 专业高清工程线，纯无氧铜 | 25.00 | m |
| 35 | VGA线 | 长25米 专业工程线，纯无氧铜 | 31.00 | m |
| 36 | 话筒线 | 长10米 专业工程线，纯无氧铜 | 10.00 | m |
| 37 | 开关量双开磁力锁 | 含配套铝合金L型安装支架套件；适用门型： 木门、玻璃门、金属门、防火门；防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理。 | 2 | 套 |
| 38 | 墙壁修复 | 凿线槽，墙壁修复，先切割墙壁，后凿，宽10CM,深6CM；细沙和水泥搅拌修复抹平 | 22.00 | m |
| 39 | 灭火器 | 规格、型号:箱体1200\*750\*240（内含两具手提式灭火器ABC5\*5kg）；安装方式:放置式 | 2 | 个 |
| 40 | 空调铜管 | 铜管Φ19(含保温棉，厚2厘米）和安装 | 28.00 | m |
| 41 | 空调铜管 | 铜管Φ10(含保温棉，厚2厘米）和安装 | 28.00 | m |
| 42 | 排水管 | PVC排水管(含保温安装），De25 | 28.00 | m |
| 43 | 钻孔 | 混凝土墙，厚26CM，直径100 | 2 | 个 |
| 44 | 室内消防设施 | 紧急应急灯、干粉灭火器架子加厚灭火器箱子消防器材落地支架灭火器底座 | 1 | 套 |
| 45 | 电路改造 | 教学电脑阻燃电缆电源线/网线铺设，空调用电，照明电路改造 | 1 | 项 |
| 46 | 垃圾处理及设备搬运 | 垃圾清运费，保洁费、搬运费。 | 1 | 项 |