**附件2**

项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 镀膜钢化  夹胶玻璃 | 镀膜钢化玻璃 6mm钢+1.52PVB+6mm钢；长×宽：26.2米×8.26米 | 216.4 | 平方米 |
| 2 | 不锈钢方通 | 海利304不锈钢方通，规格：80mm×80mm 厚1.5mm | 635 | 米 |
| 3 | 不锈钢方通 | 海利304不锈钢方通，规格：50mm×50mm 厚1.5mm | 288 | 米 |
| 4 | 钢筋水泥立柱 | 现场制作，采用镙纹钢筋直径25和镙纹钢筋直径Ø10，砼强度C35；长×宽×高：300mm×300mm×1800mm，含钢筋水泥砂 | 19 | 根 |
| 5 | 模板 | 红色，宽×长：915mm×1830mm 厚度14mm | 46 | 平方米 |
| 6 | 立柱基础 | 凿天面立柱基础制作：凿天面保护层、隔离层、防水层、保温层、隔汽层、找平层和找坡层长×宽×深：600mm×600mm×300mm；用化学锚栓M12\*160固定钢板，钢板规格长×宽280mm×280mm厚15mm，在钢板上面焊接直径25镙纹钢筋，再制作钢筋笼，做好防水处理，最后修复好屋面。 | 19 | 个 |
| 7 | 夹胶玻璃安装 | 不锈钢方能现场焊接，先焊框架，再安装玻璃，高20.5米 | 216.4 | 平方米 |
| 8 | 脚手架 | 扣件式钢管 脚手架,搬运及装卸，高20.5米 | 216.4 | 平方米 |
| 9 | 材料搬运 | 材料搬运上楼，钢化玻璃、不锈钢方通、水泥、砂、模板、脚手架和钢筋等 | 1 | 项 |
| 10 | 垃圾清理 | 改造过程中所产生的垃圾清理搬运下楼，装车运走 | 1 | 项 |