附件4

项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 瓷砖 | 东鹏 | 600mm×600mm×8mm 灰色 防古耐磨瓷砖 | 350 | 平方米 |
| 2 | 防静电地板 | 红日 | 规格：600×600×35 mm  有边 | 178 | 平方米 |
| 3 | 铺静电地板 |  | 按标准和要求,规格：600mm×600mm×35mm | 178 | 平方米 |
| 4 | 粗砂 |  | 粗砂 | 31 | 立方米 |
| 5 | 水泥 | 海螺 | 32.5 | 9 | 吨 |
| 6 | 铺砖 |  | 按要求和标准铺砖 | 350 | 平方米 |
| 7 | 踢脚线 | 东鹏 | 600mm×120mm×8mm,灰色 防古耐磨瓷砖 | 180 | 米 |
| 8 | 贴踢脚线 |  | 600mm×120mm×8mm,灰色 防古耐磨瓷砖 | 180 | 米 |
| 9 | 桌子搬运 |  | 六边桌，直径1.8米，高750mm 10张；宽1500mm×长2000mm×高750mm 9张；先从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 19 | 张 |
| 10 | 教室桌搬运 |  | 宽700mm×长1300mm×高900mm，先从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 1 | 张 |
| 11 | 椅子搬运 |  | 尺寸标配，椅子带靠背，先从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 116 | 张 |
| 12 | 搬运电脑 |  | 包括拆显示器（易碎物品）、主机、键盘、鼠标和打包，再从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 90 | 套 |
| 13 | 搬运主机 |  | 包括拆主机和打包，再从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 20 | 台 |
| 14 | 搬运机柜 |  | 宽800mm×长100mm×高2000mm，先从2楼搬到1楼，装车，从五合校区搬运到仙葫校区，再搬运上4楼 | 14 | 台 |
| 17 | 空调 | 格力 | 吸顶式天井机 5匹 制冷类型冷暖定频/变频定频能效等级三级能效电辅加热支持适用面积46-70制冷量(W)12000制冷功率(W)3850制热量(W)12500制热功率(W)3900 规格电压/频率（V/HZ）380/50制冷剂R32内机尺寸（宽x高x深）mm840 290 840外机尺寸（宽x高x深）mm1032 1250 412 | 6 | 台 |
| 18 | 支架 | 柳钢 | 热镀锌角钢，40mm×40mm,厚4.0mm | 6 | 套 |
| 19 | 铜管 | 海亮 | 铜管Φ19(含保温棉，厚2厘米）和安装 | 180 | 米 |
| 21 | 排水管 | 雄塑 | PVC排水管(含保温安装），De25 | 90 | 米 |
| 22 | 钻孔 |  | 混凝土墙，厚26CM，Ø100 | 6 | 个 |
| 23 | 铝扣板吊顶 | 伟盛 | 铝扣板，铝质600mm×600mm，厚0.8mm  豪华型 | 528 | 平方米 |
| 24 | 专用龙骨 | 伟盛 | 镀锌 长3米/条 | 727 | 米 |
| 25 | C型龙骨 | 伟盛 | 镀锌 长3米/条 | 1037 | 米 |
| 26 | 主吊件 | 伟盛 | 镀锌 配套 | 650 | 套 |
| 27 | 主接件 | 伟盛 | 镀锌 配套 | 650 | 套 |
| 28 | 副接件 | 伟盛 | 镀锌 配套 | 650 | 套 |
| 29 | 水平件 | 伟盛 | 镀锌 配套 | 650 | 套 |
| 30 | 幕布盒 |  | 长3米，宽20厘米，深20厘米，用厚18mm大芯板（足厘）做框架，面封厚6MM埃特板，现场制作 | 6 | 平方米 |
| 31 | 窗帘盒 |  | 1.长16.8米，宽25厘米，深30厘米 共15平方米；2.长13.9米，宽25厘米，深30厘米  共12平方米；3.长23.5米，宽25厘米，深30厘米  共19平方米； 用厚18mm大芯板（足厘）做框架，面封厚6MM埃特板，现场制作 | 46 | 平方米 |
| 32 | 刮腻子 |  | 立邦腻子粉，填缝、刮腻子两遍，打磨一遍 | 765 | 平方米 |
| 33 | 乳胶漆 |  | 净味环保漆一底二面 | 765 | 平方米 |
| 34 | 凿线槽 |  | 先切割墙壁，后凿，宽10CM,深6CM | 107 | 米 |
| 35 | 墙壁修复 |  | 细沙和水泥搅拌修复抹平 | 107 | 米 |
| 36 | 网线 | 安普 | 千兆六类0.5无氧铜非屏蔽四对双绞线 、300米/箱 | 24 | 箱 |
| 37 | 六类水晶头 | 安普 | 六类8芯纯铜，每盒100个，工程专用 | 8 | 盒 |
| 38 | 夹水晶头 |  | 六类8芯纯铜，测线和打标签 | 750 | 个 |
| 39 | 底盒 | 雄塑 | 底盒通用型（长\*宽）100mm×100mm  高度60mm材质：铁喷漆 | 70 | 个 |
| 40 | 底盒 | 雄塑 | 底盒通用型（长\*宽）86mm×86mm  高度60mm材质：阻燃塑料 | 8 | 个 |
| 41 | 开关 | 公牛 | 10A 2位单开 暗装 | 8 | 个 |
| 42 | 开关 | 公牛 | 10A 1位单开 暗装 | 1 | 个 |
| 43 | 开关 | 公牛 | 10A 3位单开 暗装 | 15 | 个 |
| 44 | 五孔地插 | TCL | 材质：全铜 10A 250V  暗装 | 35 | 个 |
| 45 | 穿线管 | 雄塑 | PVC硬塑料穿线管 Ø25×1.9 | 2985 | 米 |
| 46 | 波纹管 | 雄塑 | Ø25 | 24 | 卷 |
| 47 | 纤维管 | 雄塑 | Ø20，长1米 | 171 | 米 |
| 48 | 排插 | 公牛 | 大功率 2500W ，5个三插孔 | 76 | 个 |
| 49 | 五孔插 | 公牛 | 明装 ，五孔插、10A | 78 | 个 |
| 50 | 灯盘 | 三雄  极光 | 尺寸：600mm×600mm  60W  LED 灯盘 | 62 | 盏 |
| 51 | 配电箱 | 德力西 | 24位1个暗装； 20位1个暗装 | 2 | 个 |
| 52 | 配电箱 | 德力西 | 尺寸：800mm×600mm，厚200mm  室内豪华箱 铁喷漆 | 1 | 个 |
| 53 | 断路器 | 德力西 | 125A-3P断路器 | 4 | 个 |
| 54 | 断路器 | 德力西 | 150A-3P断路器 | 2 | 个 |
| 55 | 断路器 | 德力西 | 63A-3P断路器 | 10 | 个 |
| 56 | 断路器 | 德力西 | 32A-2P断路器 | 42 | 个 |
| 57 | 线缆 | 桂林  国际 | 国标BV35mm2铜芯电线 | 385 | 米 |
| 58 | 线缆 | 桂林  国际 | 国标BV16mm2铜芯电线 | 155 | 米 |
| 59 | 线缆 | 桂林  国际 | 国标BV6mm2铜芯电线 | 1270 | 米 |
| 60 | 线缆 | 桂林  国际 | 国标BV4mm2铜芯电线，100米/卷 | 32 | 卷 |
| 61 | 线缆 | 桂林  国际 | 国标BV2.5mm2铜芯电线，100米/卷 | 34 | 卷 |
| 62 | 光纤 | 亨通 | 室内多模光纤 4芯 | 486 | 米 |
| 63 | 收发器 | 亨通 | 40公里 多模 双纤 | 12 | 个 |
| 64 | 终端盒 | 亨通 | 4口终端合 | 12 | 个 |
| 65 | 法兰 | 亨通 | ST接口 | 48 | 个 |
| 66 | 跳纤 | 亨通 | 长5米 ST/ST | 48 | 根 |
| 67 | 尾纤 | 亨通 | 长3米 ST/ST | 48 | 根 |
| 68 | 熔纤 |  | 室内多模光纤 4芯 | 48 | 芯 |
| 69 | 音响线 | TCL | 纯铜线2×2mm2 | 312 | 米 |
| 70 | HDMI线 | 秋叶原 | 长25米 专业高清工程线，纯无氧铜 | 5 | 条 |
| 71 | 控制线 | 秋叶原 | RVVP2×1.5mm2 458屏蔽铜芯线 | 270 | 米 |
| 72 | VGA线 | 秋叶原 | 长25米 专业工程线，纯无氧铜 | 5 | 条 |
| 73 | VGA线 | 秋叶原 | 长3米 专业工程线，纯无氧铜 | 10 | 条 |
| 74 | 话筒线 | 秋叶原 | 长10米 专业工程线，纯无氧铜 | 5 | 条 |
| 75 | CCTV箱子 | 视贝 | 规格280mm×185mm×120mm，铁喷漆，白色 | 2 | 个 |
| 76 | 乳胶漆 | 立邦 | 大桶18L/桶  三合一 净味 无毒 环保 | 9 | 桶 |
| 77 | 石膏粉 | 美乐 | 贴力强、环保、防霉 | 6 | 包 |
| 78 | 胶水 | 公牛 | 贴力强、环保、防霉、20公斤/桶 | 3 | 桶 |
| 79 | 强电改造 |  | 国标BV6、4、2.5mm2铜芯电线，穿线、拉线、接线 | 1 | 项 |
| 80 | 弱电改造 |  | 千兆六类0.5无氧铜带屏蔽四对双绞线 六类8芯纯铜 | 1 | 项 |
| 81 | 材料搬运 |  | 砂、水泥、瓷砖、静电地板、铝扣板等材料搬运上楼 | 1 | 项 |
| 82 | 垃圾清理 |  | 拆墙所产生的垃圾搬运下楼，搞卫生清洁，垃圾装车运走，20公里 | 1 | 项 |
| 83 | 五金配件 |  | 网线标签、彭胀钉，自功钉、钢排钉，汽枪钉、电工胶布、扎带等 | 1 | 批 |
| 84 | 消防管装饰 |  | 1、用方木30mm×40mm做框架,厚15mm多层胶合板打底，面封厚8mm埃特板,长1米，宽0.5米，高4.8米 共7.2㎡；2、用方木30mm×40mm做框架,厚15mm多层胶合板打底，面封厚8mm埃特板，长1米，宽0.5米，高4米 共6㎡；  3、方条30mm×40mm做框架，厚18mm的大芯板打底，面封埃特板6mm厚，长：1.5米，高4.8米 共6㎡ | 19.2 | 平方米 |
| 85 | 拆吊扇 |  | 高4.2米 | 12 | 台 |
| 86 | 拆吊灯 |  | 高4.2米 | 24 | 盏 |
| 87 | 拆旧门 |  | 宽1.5米，高2.05米 | 2 | 樘 |
| 88 | 拆墙 |  | 高4.2米，长13.7米，红砖墙,厚260mm | 57.5 | 平方米 |
| 89 | 防盗门 | 春天 | 高×宽：2050mm×1500mm 防盗门 乙级  厚7厘米 钢板厚1.5mm | 2 | 樘 |
| 90 | 砌砖 |  | 多孔砖墙砌筑，240mm×115mm×90mm ,墙厚240mm，高4.2米 | 3.9 | 立方米 |
| 91 | 内墙抹灰 |  | 砌砖墙两面抹灰，厚25mm,砂浆C30,高4.2米 | 17 | 平方米 |
| 92 | 桥架 | 安桥 | 镀锌桥架：150mm×60mm  厚1.5mm | 88 | 米 |
| 93 | 脚手架 |  | 扣件式钢管 脚手架,搬运及装卸，高4.2米 | 178 | 平方米 |